[bookmark: _Hlk496295759]《永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿
开采方案》专家组评审意见

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Hlk218672540]为办理采矿权延续、开采许可申请，永安市大湖非金属厂于2026年10月编制了《永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿开采方案》（以下简称《开采方案》）。受理收件后，永安市自然资源局组织四名专家（其中永安市应急局派一名专家），对该方案进行评审。专家组审阅方案及有关附件后，提出了修改意见。编制人员根据评审专家意见，对《开采方案》进行了修改完善，并于2026年11月1日提交了最终稿，经评审专家复核确认，存在问题已修改完善，经讨论一致，形成本评审意见。
1.申请采矿权设置情况
永安市大湖非金属厂持有永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿采矿权，采矿许可证证号：C3504812010117120079659，开采矿种：玻璃用砂岩，开采方式：露天开采，生产规模：10万吨/年，矿区面积：0.0171平方公里，开采深度：由+360米至+300米，有效期限：自2018年9月1日至2019年9月1日，后根据自然资规〔2023〕4号第一条（四）规定，将《采矿许可证》有效期延续至2027年1月27日；发证机关：永安市国土资源局；矿区范围由4个拐点坐标圈定。
本次申请采矿权开采区域的面积为0.0171平方公里；开采深度：由+360米至 +300米；拟申请采矿权生产规模缩小到4万吨/年，开采方式及开采矿种均不变,拟申请采矿权的开采区域拐点坐标详见下表1。   
表1    拟申请采矿权开采区域拐点坐标表
	2000国家大地坐标系

	拐  点
	X坐标
	Y坐标

	A
	2886485.39
	39533079.44

	B
	2886335.39
	39532981.45

	C
	2886285.40
	39533069.44

	D
	2886443.39
	39533157.43

	拟申请开采区域范围面积：0.0171平方公里

	拟申请开采标高：+360米～+300米

	设计剥离标高：+360米～+300米


2.采矿范围、开采方式及采矿方法
采矿范围为矿区估算资源储量分布范围，开采对象为拟申请矿区范围内圈定玻璃用砂岩矿体。
设计采用露天开采方式。矿山采剥工艺流程为：剥离—液压锤破碎矿体—液压挖掘机采装—汽车运输出矿。
设计在开采境界内布置+300米、+310米、+320米、+330米、+340米、+350米等6个台阶，最终台阶高度为10米。
矿山采用自上而下分台阶开采。矿山的第一开采水平为+350米。
《开采方案》所确定的采矿范围位于拟申请的开采区域范围内，开采方式符合现场条件及有关规定要求，具体开采方式、采矿工艺、开采顺序等根据矿山设计具体确定。
3.保有资源量、设计利用资源储量及可采储量
截至2010年12月底，在拟申请开采区域范围内玻璃用砂岩矿保有（控制+推断）资源量40.44万t，其中：控制资源量32.64万t，推断资源量7.80万t。矿山2010年12月至今，矿山处于停产状态，没有动用矿石资源量。
矿山西侧受矿界的影响终了边坡内会压覆部分的矿石量，设计损失量为1.5万t，均为推断资源量；矿山南侧现有露天采场内的边坡较陡，无法继续开采，压覆的矿石量计入设计损失量，约为19.32万t，均为控制资源量。全矿区共计设计损失量20.82万吨。
设计推断资源量的资源可信度系数取0.7计，扣除设计损失的资源量，计算设计利用资源量为17.73万吨。以矿山开采回采率95%计，设计利用资源储量为16.84万吨。
《开采方案》确定的矿山资源利用情况正常、合理，回采率符合相关文件规定的要求。
4.矿山产品方案、生产规模及服务年限
矿山产品方案为玻璃用砂岩矿，生产规模为4万t/年。
矿山生产服务年限为5年（其中正常生产4年，基建期、减产1年）。
《开采方案》确定的矿山产品方案、生产规模及服务年限与矿山情况基本相适应并满足有关规定的要求。
5.对敏感目标的影响
矿区周边敏感目标主要为益溪、小溪沟、基本农田、高压线（高压电塔）、瑶田水库、福炭竹业加工厂、养猪厂，无生态公益林、生态红线、铁路及风景名胜古迹等。经分析认为，采取相应措施，矿山开采对敏感目标无影响。
6.资源综合利用
设计矿山共产生的剥离物为1.4万米3，优先考虑矿区基建、生态修护及自用。矿山剥离物中的浮土全部作为矿山后期生态覆土使用，不能自用的剩余废石应经当地政府进行有偿化处置。矿区的剥离物可全部综合利用。
《开采方案》确定的矿山共生及伴生矿回收率符合国家“三率”指标要求。生产过程中产生剥离物的综合利用和处置措施符合相关政策要求。
7.存在问题及建议
（1）矿山在后续开采建设过程中，应按照绿色矿山建设标准进行生产建设。
（2）矿山生产、生活污水必须处理达标后方可排放。
（3）由于拟申请的矿区范围资源量较小，建议矿山今后加强地质工作，探明矿区周边的资源量，以增加矿山的生产能力和服务年限，达到较好经济效益。
（4）根据国务院安委会办公室2023年9月9日下发的厅字〔2023〕21号文，本次开采方案确定的生产规模为拟建设规模，矿山设计单位可在项目可行性研究基础上，充分考虑资源高效利用、安全生产、生态环境保护等因素，在矿山初步设计和安全设施设计中科学论证并确定实际生产建设规模，矿山企业应当严格按照经审查批准的安全设施设计建设、生产。
8.评审结论
经评审，永安市大湖非金属厂于2026年11月最终提交的《永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿开采方案》，基本符合《福建省自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案和开采方案评审工作的通知》要求，评审予以通过，仅作为本次办理采矿权延续、开采许可申请的要件之一。矿山企业必须按照批准的开采设计及安全设施设计进行施工。
[image: ]专家组组长：

评审通过日期：2026年11月5日


附件一：《永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿开采方案》评审专家组名单
附件二：《永安市大湖非金属厂白沙溪矿区玻璃用砂岩矿开采方案》评审会参加人员名单
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